### 裕民县城内公交车安全锤、灭火器等应急救援设备设施使用方法以及安全疏散标识等应急处置信息

（一）安全锤使用方法

当在公交车上遇到危险，需要跳窗户时，直接拿下安全锤，用安全锤的尖头部分敲打玻璃上方边缘最中间的地方，那个地方是最容易敲破的。

注意：钢化玻璃中间部分是最牢固的,四角和边缘则是最薄弱的,尤其是上方边缘最中间的地方。

（二）灭火器使用方法

1.泡沫灭火器：使用时颠倒，左右摆动，使药剂混合，产生含二氧化碳气体的泡沫受压喷出。

2.二氧化碳灭火器：使用时拔出保险插梢，握住喇叭喷嘴前握把，压下握把开关即将内部高压气体喷出。

3.干粉式灭火器：使用时拆掉封条，拔起保险插梢，喷嘴管朝向火点口压下把手即喷出。

4.1211灭火器：将插梢拔出压下把手即可。注意：为了安全起见，请不要站在风下进行灭火，因为这样会把自己烧伤的，一定要在风上方来灭火。

（三）安全疏散标识等应急处置信息

1.应急逃生开关

公交车上的急逃生开关，根据不同车型开关位置有所不同，大部分应急逃生开关都安装在驾驶位的周围或者前后车门的顶部，旋转或者拉开之后就可以推开车门逃生，一般是在前后车门因意外无法及时开启的情况下使用。

2.逃生窗口

在大部分公交车的前车厢的车顶和后车厢的车顶上都设置有两个逃生窗口，旋转后即可从车厢内部逃出，逃生窗口主要是面对坠河沉没、侧翻等意外情况时使用。